Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 5 - 内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区“小单位、小场所”消防安全管理规定》的通知
P. 5

    等动火作业。施工动火作业前应当清理现场可燃物，落实现场监

                    护措施，配备消防器材；动火作业人员应当依法持证上岗，严格

                    遵守消防安全规定和操作流程。

                          第十五条            “小单位、小场所”不得随意乱接电线，靠近可

                    燃物的电器应当保持安全距离，并采取隔热、散热等防护措施，

                    电气线路应当穿管保护。营业结束时，应当切断场所的非必要

                    电源。

                          第十六条            “小单位、小场所”内不得停放电动自行车或为

                    电动自行车及蓄电池充电。

                          第十七条            “小单位、小场所”厨房内采用瓶装液化石油气

                    或天然气管道供气时，应当根据相关规定做好相应的防范措施。

                    当“小单位、小场所”设置在高层建筑时，不得使用瓶装液化石

                    油气；设置在地下、半地下建筑时，不得使用液化石油气。厨房

                    的烟道应当至少每季度清洗 1 次。

                                                 第五章         消防器材设置

                          第十八条            “小单位、小场所”应当按要求配置消火栓、灭

                    火器，不得擅自挪用、遮挡室内消防设施。鼓励“小单位、小场

                    所”安装独立式火灾探测报警器，逐步接入城市火灾智能防控

                    平台。

                          第十九条            “小单位、小场所”应当确保常闭式防火门处于

                    关闭状态，消防应急照明、疏散指示标志完好、有效。

                                                                                                      - 5 -

| 1 2 3 4 5 6 7 8 |